**溶剂与印刷的关系**

**＊以下内容仅供参考,实际使用仍需依油墨使用的不同或天候因素而有变化＊
例如RUCO是目前所有油墨厂牌中最为快干的(适合用于移印),使用时或许需添加稍为较慢干的溶剂.**

|  |  |
| --- | --- |
| 特快干溶剂 | 适合用于墨杯式移印机钢版深度约为23u~32u时的使用 |
| 快干溶剂 | 适合用于油墨盘式的移印,移印钢版深度20u~28u时的使用, 或墨杯式移印机钢版深度约为18u~25u时的使用 |
| 中干溶剂 | 适合用于油墨盘式的移印,移印钢版深度15u~22u时的使用 |
| 慢干溶剂 | 适合用于一般网版印刷,或 移印钢版深度约为15u的网点移印上 |
| 特慢干(防塞剂) | 适合用于网版印刷,因油墨过于快干或印刷线条较细造成塞网现象时 |